ロッカー連結方法

ロッカー最上段にネジが入ってます。
上段２箇所、下段2箇所、合計4箇所分のネジです。
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写真じゃわかりにくいとは思いますが、丸い穴が開けれるように型がついてます。ドライバーとハンマーで強く叩けばだいたい開きます。
開かない場合はドリルで開けるしかありません。
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基本セットは扉に向かい合って左側が5扉、右側が3扉になります。

[bookmark: _GoBack]コンクリートへの打ち付け方法
１．四隅の足（ボルト）を回して適度な長さに調整し、水平を取ります

２．固定金具を引っ掛けます。固定金具はロッカーに同梱されています
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＊写真は転倒防止版がありますが、コンクリート部分と考えて下さい

３．コンクリートに穴を空けて4箇所、ネジで仮止めをします。
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４．レンチで締めて完成です。
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